2022년도 SW융합 서비스 모델 개발 및 사업화 지원사업 신규과제후보 제안요청서(RFP)

□ 제안요청서(RFP) 목록

번호	분야	과제명
1	시설원예	식물공장 재배 작물에 대한 생육관리 최적화 모형 개발
2		사용자 친화적이며 확장성과 유연성을 갖춘 스마트팜 시스템 UI/UX 개발
3		전북 시설원예 특정작물에 대한 재배관리 DB구축 및 최적화 모형 개발
4		재생에너지를 활용한 하이브리드 스마트팜 에너지 관리시스템 개발
5		스마트팜 작물 변경을 위한 생육/생산 환경 조성 데이터 제공 서비스 개발
6	축산	젖소 주요질병 예측 진단 DB 구축 및 예측진단 모형 개발
7		한우 배설물 자원화를 위한 DB구축 및 비즈니스 모델 개발
8		한우 또는 젖소의 체온 측정오차 DB구축 및 체온 측정오차 보정 모형 개발
9		스마트 양봉 시스템
10	노지	저탄소 벼재배 최적화된 자동관수 제어 시스템 개발
11		노지 사과농장의 토양데이터 기반 관수∙관비 최적화 모형 개발
12		전북 지역 특정 노지작물 병해충 모니터링 및 예찰 진단 모형 개발

관리번호	시설원예-01
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	식물공장 재배 작물에 대한 생육관리 최적화 모형 개발
1. 개념
ㅇ 식물공장에서 경제성 있게 생산 가능한 작물에 대한 생육관리 최적화 모형 개발
2. 필요성
ㅇ 기후변화 등 외부환경의 급격한 변화로 인해 지리적인 입지조건과 자연환경의 변화에 대한 영향이 적은 식물공장에 대한 보급이 증가하고 있음 ㅇ 식물공장 보급이 확대됨에 따라 식물공장에서 경제성 있게 재배할 수 있는 작물에 대한 생육 관리 시스템 개발이 필요한 상황
3. 연구목표
ㅇ 식물공장의 특정작물 1종(예시 : 딸기 육묘 등) 선정 ㅇ 식물공장 재배환경에 따른 생육 정보* 수집, 측정 및 생성 * 병해충, 양액농도, 기온, 습도, LED조도 등 환경에 따른 열매의 수/크기, 작물신장 ㅇ 수집, 생성된 데이터를 활용한 특정작물 1종에 대한 생육관리 최적화 모형 설계 및 개발
4. 연구내용
ㅇ 식물공장에서 재배 가능한 경제성 있는 작물 1종 선택 - 식물공장 초기 투자비용을 고려하여 선택된 작물의 경제성을 평가하여 제시 ㅇ 식물공장 관련 생육 데이터 생성 또는 수집 - 특정된 작물에 대한 재배 환경요인 제시 - 재배 환경 요인에 따른 생육 관련 데이터* 수집, 측정 및 생성 * 병해충, 질병, 양액농도, 기온, 습도, LED 조도 등 환경에 따른 생육 데이터 - 수집 및 생성 데이터를 통합한 DB 설계 및 구축 ㅇ 식물공장에서 재배되는 특정 작물에 대하여, 수집/생성된 데이터를 활용하여 특정 작물의 생육관리를 최적화하기 위한 생육관리 모형 개발
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 재배시설정보(기본정보, 온실정보, 센서정보, 구동기정보 등) - 환경정보(내부환경정보(온도, 습도, 광질, 광도, 등) - 근권환경(수분함량, 온도, 토양함수율 등) - 수경정보(급액량, 급액 Ph, EC 등), ㅇ 데이터 취득 방법 - 센서를 통한 직접 수집 - 공공 데이터 수집(스마트팜코리아 개방데이터 활용)
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	시설원예-02
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	사용자 친화적이며 확장성과 유연성을 갖춘 스마트팜 시스템 UI/UX 개발
1. 개념
ㅇ 기존에 활용중인 스마트팜 시스템의 UI/UX 개선
2. 필요성
ㅇ 시설원예 분야에서 스마트팜 시스템의 보급이 지속적으로 확대 ㅇ 스마트 팜 1세대 모델에서 2세대 모델로의 전환이 활발하게 진행 ㅇ 고연령층 스마트팜 농가의 어려움을 해소하고 스마트팜 시스템의 성능 개선 및 확대를 수용하기 위한 스마트팜 시스템 UI/UX 개선에 대한 요구 증대
3. 연구목표
ㅇ 보급되어 있는 스마트팜 시스템 UI/UX 조사/분석 ㅇ 스마트팜 시스템의 UI/UX 개선관련 사용자 요구사항 조사/분석 ㅇ 시스템의 진화를 수용하고 고령 사용자의 편의성을 개선한 유연하고 확장성이 있는 UI/UX 개발
4. 연구내용
ㅇ 스마트팜 시스템 UX/UI 조사 분석 - 전북지역에 보급되어 있는 스마트팜 시스템 조사 분석(스마트 팜 농가 30개 이상) - UI/UX 관련 사용자 애로사항 도출 및 요구사항 조사 분석 ㅇ 스마트팜 시스템의 UI/UX 개선방안 도출 - 기술적 진보(1세대⇒2세대 스마트팜)와 성능 개선을 효과적으로 수용하기 위한 UI/UX 개선 - 사용자 애로사항 및 요구사항을 중심으로 UI/UX 개선방안 도출 ㅇ UI/UX 개발 및 스마트팜 시스템에 적용 - UI/UX 개발 및 사용성 평가 - 농가 3개 이상의 스마트팜 시스템에 개발된 UI/UX 적용
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취급 대상 - 전북지역에 보급된 스마트팜 시스템 현황 - 보급된 스마트팜 시스템 정보, 사용자 애로사항 및 요구사항 ㅇ 데이터 취급 방식 - 직접 조사(ex) 설문조사 및 문헌조사)
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	시설원예-03
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	전북 시설원예 특정작물에 대한 재배관리 DB구축 및 최적화 모형 개발
1. 개념
ㅇ 시설원예 특정작물의 재배관리를 위한 DB 구축(수집된 작물의 데이터를 정제하여 활용可)
2. 필요성
ㅇ 이상기후에 따른 일조부족, 이상 저온, 고온 등으로 시설재배작물의 생육부진 및 생산성 저하를 극복하기 위해 시설 현대화 및 복합 환경조절 기술이 필요함
3. 연구목표
ㅇ 전북 시설원예 현황 분석을 통해 유망한 특정 작물 지정 ㅇ 지정된 작물에 대한 데이터 수집(가능한 경우 자체 데이터 측정 및 생성) ㅇ 수집된 데이터에 대한 정제 ㅇ 정제된 데이터를 기반으로 재배관리 최적화 모형 개발
4. 연구내용
ㅇ 전북지역 시설원예 현황 분석을 통한 작물 지정 - 전북지역 주요 작물 중 1가지 선택(예: 딸기, 토마토 등) ㅇ 지정된 작물에 대한 데이터 수집* - 작물의 재배관리 솔루션 개발을 위한 환경 및 생육 데이터 수집 방안 제시 *(환경 및 생육데이터는 농업실용화재단 시설원예 분야 스마트팜 수집 데이터를 참고하여, 제품서비스화를 위한 필요데이터 제안) ㅇ 수집된 데이터에 대한 정제 - 데이터 정제를 위한 크라우드소싱 웹 서비스 개발 - 전문가 Pool이 크라우드소싱 웹 서비스에 접속하여 수집된 데이터를 정제 - 정제완료된(검증된) 데이터 빅데이터화 ㅇ 정제된 데이터를 기반으로 재배관리 최적화 모형 개발(솔루션 개념설계) - 저장된 최적화 모형은 추후 데이터로 제공(판매) 가능하도록 서비스 설계 - 다른 빅데이터 서비스와 융합하거나 AI 학습모델로 제공할 수 있는 방향으로 사업화계획
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 재배시설정보(기본정보, 온실정보, 센서정보, 구동기정보 등) - 환경정보(내부환경정보(온도, 습도, 광질, 광도, 등) - 근권환경(수분함량, 온도, 토양함수율 등) - 수경정보(급액량, 급액 Ph, EC 등), ㅇ 데이터 취득 방법 - 센서를 통한 직접 수집 - 공공 데이터 수집(스마트팜코리아 개방데이터 활용)
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	시설원예-04
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	재생에너지를 활용한 하이브리드 스마트팜 에너지 관리시스템 개발
1. 개념
ㅇ 농업 현장에서 친환경 재생에너지를 안정적으로 활용할 수 있는 하이브리드 스마트팜 에너지 관리 시스템 구축
2. 필요성
ㅇ 시설농가에서 사용되는 에너지를 화석연료 대신 태양광·열, 지열 등 다양한 재생에너지원으로 대체하여 농업에너지 생산□소비 자립형 모델 구현
3. 연구목표
ㅇ 시설농가의 에너지 소비량 분석 ㅇ 적정 규모의 재생에너지 산출량 시뮬레이션 ㅇ 적정 하이브리드 에너지 설계 개발
4. 연구내용
ㅇ 에너지 소비량 분석 - 에너지 예상 소비량 산출을 위한 데이터 수집(생산품목, 면적, 시설규격, 시설크기 등) - 기후데이터 수집 - 냉난방 부하 산정 - 전체 에너지 소비량 산출 ㅇ 재생에너지 산출량 시뮬레이션 - 농가의 환경데이터* 수집, 분석 및 통계처리 * 대상지역의 온도, 습도, 풍향, 풍속, 일사량 등 - 재생 에너지 종류와 생산 가능한 에너지 산출량 도출
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ데이터 취득 대상 - 농가의 에너지 사용량 - 기후데이터, 환경데이터(대상지역의 온도, 습도 등) - 재생에너지(태양광) 발전 데이터 ㅇ데이터 취득 방식 - 직접 수집
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	시설원예-05
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	스마트팜 작물 변경을 위한 생육/생산 환경 조성 데이터 제공 서비스 개발
1. 개념
ㅇ 엽채류 재배 작물 변경시 스마트팜 설비 변경을 최소화할 수 있는 매뉴얼 생성
2. 필요성
ㅇ 현존하는 대부분의 스마트팜의 경우, 일단 시설 구축이 완료되면 재배 작물의 변경이 곤란 ㅇ 설비 변경을 최소화하면서 재배작물 변경을 가능하게 하는 가이드라인 필요
3. 연구목표
ㅇ 엽채류 작물별 스마트팜 환경에 맞는 작물의 데이터 구성 및 가공 ㅇ 기존의 스마트팜 설비에 대한 작물변경 가이드라인 제공
4. 연구내용
ㅇ 전북도 엽체류 생산작물 중 1~2종의 선택한 작물을 스마트팜 환경에 맞는 작물의 데이터 구성 및 가공 - 농진청, 농업실용화재단 등을 통한 선택한 작물의 생육 데이터 수집(온도, 습도, 산도, ph농도) 등 - 실제 생육 데이터와 비교 분석(1개 작물에 대한 3개 스마트팜 데이터 적용 및 비교분석) ㅇ 기존의 스마트팜 구성을 확인하며 작물의 환경요소가 되는지 확인을 한 후, 데이터 제공방식 설정 ㅇ 환경요소가 부족할 시 이동형 스마트팜을 제공하여 데이터 제공 후 새로운 작물을 재배→1종~2종의 작물을 선택하여 환경요소에 따라 데이터를 반영하여 작물 재배 ㅇ 재배작물의 환경데이터별 품질·생산량확인(농진청자료를 바탕으로 선택작물의 출하 판별기준에 따라 상품성과 품질확인)
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ데이터 취득 대상 - 환경 데이터(온도, 습도, 조도, CO2 데이터 등), - 생육데이터(선택작물의 생육현황, 품질,생산량 등) ㅇ데이터 취득 방식 - 공공 Data 수집 - 센서를 통한 직접 수집
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

ㅇ 축산

관리번호	축산-01
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	젖소 주요질병 예측 진단 DB 구축 및 예측진단 모형 개발
1. 개념
ㅇ 젖소의 주요 질병에 대한 예후 진단 ㅇ 예측진단 모형에 대한 개념 설계
2. 필요성
ㅇ 대단위 사육을 전제로 하는 현대 축산업에서 가축 질병이 빈번하게 발생 ㅇ 가축 전염병 발생 시, 피해 최소화를 위해 정확한 조기진단과 신속한 초동대응 긴요
3. 연구목표
ㅇ 젖소의 주요질병에 대한 예측 진단에 필요한 환경 및 생육 데이터 생성 ㅇ 예측진단 모형에 대한 개념 설계 ※ 연구과정에 개업 수의사 1명 이상 참여 필수
4. 연구내용
ㅇ 젖소의 대표질병 지정 및 질병 측정을 위한 주요 인자(Indicator) - 측정하고자 하는 젖소의 대표질병 지정 - 지정된 질병발병을 예측할 수 있는 주요 인자(Indicator) 제시 ㅇ 질병의 예측 관련 데이터 확보 방안 - 주요 예측 측정 인자별(Indicator) 측정 장치, 측정 방법, 측정 데이터 제시 ㅇ 다수의 농가를 통한 데이터 생성 - 최소 3개 이상의 젖소 농가(농가당 30두 이상)를 통한 데이터 생성 및 DB구축 ㅇ 예후진단 모형 개발 - 연계 데이터 및 자체 생성된 데이터를 기반으로 하여 예측진단 모형에 대한 개념 설계 - 설계된 예후진단 모형을 활용한 젖소 질병예측에 대한 신뢰성 평가 결과 제시
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ데이터 취득 대상 - 질병 예후를 측정할 수 있는 주요 인자(Indicator) ㅇ데이터 취득 방식 - 다수의 농가를 통한 데이터 직접 생성 및 DB 구축
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	축산-02
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	한우 배설물 자원화를 위한 DB구축 및 비즈니스 모델 개발
1. 개념
ㅇ 한우 배설물 자원화 방안 ㅇ 한우 배설물 자원화 방식에 따른 경제성 분석 및 비즈니스 모델 설계
2. 필요성
ㅇ 가축을 사육하는 과정에서 발생하는 분뇨로 인해 악취 문제 및 환경오염 문제가 발생 ㅇ 한우 배설물을 효과적으로 처리하여 악취와 환경오염 문제를 해소하고, 연료로 가공하여 판매함으로써 축산농가의 부가적인 수익창출에 기여
3. 연구목표
ㅇ 전북지역 한우 축산농가의 한우배설물 발생량 조사 ㅇ 한우 배설물 자원화를 위한 성분 분석 ㅇ 한우배설물에 대한 복수(2대 이상)의 연료화 방안* 제시 * 수요처 발굴 및 요구사항 정의, 배설물 수집, 배설물 연료화, 연료의 발열양 데이터 생성 등 ㅇ 최종 제품(한우 배설물로 제작된 연료) 활용 확산 전략(비즈니스 모델) 제시
4. 연구내용
ㅇ 한우 배설물 성분분석 - 생육환경(사료의 종류 등)에 따른 한우 배설물 성분분석 ㅇ 한우 배설물 연료화 방안 - 복수의 연료화 방안을 제시하고 구체적인 연료화 가공 공정을 제시 - 한우 배설물로 만들어지는 연료에 대한 수요처를 발굴하고 수요처의 요구사항을 분석 ㅇ 한우 배설물 연료화를 위해 필요한 데이터의 정의 - 한우 배설물 연료화 관련된 데이터 정의, 데이터 생성 및 DB 구축 방안 등을 제시 ㅇ 배설물 연료의 발열량 분석 및 비즈니스 모델 설계 - 연료화 방식에 따른 발열양 데이터 생성 - 한우 배설물로 제작된 연료의 제작 및 활용 확산을 위한 비즈니스 모델 설계
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취급 대상 - 농가 또는 한우 두수에 따른 배설물 발생량 - 생육환경에 따른 한우 배설물 성분 - 배설물 연료화를 위한 정의된 데이터 - 방식에 따른 발열양 데이터 ㅇ 데이터 취득 방식 - 직접 수집
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	축산-03
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	한우 또는 젖소의 체온 측정오차 DB구축 및 체온 측정오차 보정 모형 개발
1. 개념
ㅇ 축산 환경과 측정방식에 따라 발생하는 가축체온 측정오차 보정 방안에 관한 연구
2. 필요성
ㅇ 가축의 체온 측정은 건강상태를 모니터링 하는데 매우 중요한 요소이며, 질병에 따라서는 0.1℃ 이하의 미세한 온도 변화까지 정확하게 측정해야 하는 정밀성이 요구됨.
3. 연구목표
ㅇ 기존의 가축 체온 측정 기술들은 축산 환경과 체온 측정 방식 등에 따라 많은 영향을 받기 때문에, 가축 체온 측정오차 발생 원인을 밝히고 측정오차를 보정함으로써 가축의 체온 데이터를 보다 정확하게 생성하여 관리하는 것을 연구 목표로 함.
4. 연구내용
ㅇ 측정오차 분석을 위한 기준 데이터 확보 - 캡슐 형태의 생체 주입형 기술을 활용하여 가축 온도 데이터 확보(기준 온도) - 생체 주입형 방식 외 2가지 이상의 방법*을 통한 가축 온도 데이터 확보 * 게이트형(관문 통과식 체온 측정 방식), 열화상 카메라, 목걸이형/귀걸이형 등 ㅇ 3개 이상의 축사에서 3가지 이상의 방식으로 가축온도를 측정하고 측정 데이터를 생성 ㅇ 축산환경 및 측정방식 등에 따른 체온 측정오차를 산정하고 보정 데이터를 생성 ㅇ 가축 체온 측정오차를 보정하기 위한‘가축 체온 측정오차 보정 모형’설계 ㅇ 설계된 가축 체온 측정오차 보정 모형에 대한 신뢰성 평가결과 제시
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 기기별 가축온도 측정 데이터 - 축사 외부환경데이터(온도, 습도, 등) ㅇ 데이터 취득 방식 - 직접 확보
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	축산-04
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	스마트양봉시스템
1. 개념
ㅇ 스마트 양봉 시스템을 활용하여 균질한 양봉농가의 생산환경 조성
2. 필요성
ㅇ 이상기후와 질병에 따른 벌꿀 생산량 감소로 농가순소득이 크게 감소해 생산성 향상을 위한 사육시설의 현대화와 질병 대응 기술 개발 필요 ㅇ 국내외 농가 및 양봉농가의 대규모화 추세에 따라 지속가능한 시스템 필요성 대두
3. 연구목표
ㅇ 스마트 양봉 시스템 데이터 표준화 및 설계 ㅇ 작업노트 DB화 및 가이드라인 도출 ㅇ 수집된 데이터를 기반으로 한 농가 활용 프로그램 도출
4. 연구내용
ㅇ 스마트 양봉 시스템 데이터 표준화 및 설계 ㅇ 작업노트 DB화 및 가이드 라인 도출 - 벌통 온도□습도 변화에 따른 봉군 상태 및 농가 작업일지 DB화 - 벌통 무게 데이터 생성 및 채밀량과 농가 소득 조사 - 평균 생육환경 데이터 공유에 따른 농가별 수용도 및 활용성 평가 - 농진청 생육환경 데이터 및 농가 평균 데이터 비교 및 가이드라인 설계 - 국내 및 해외 데이터 수집 및 가이드라인 설계 ㅇ 생육데이터와 작업, 환경변수의 상관관계를 통한 농가 활용 프로그램 도출
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 벌통내 온습도, CO₂등 생육환경 정보 - 벌통 무게변화, 난방 설정온도, 자동사양 수량 - 농가주변 밀원수 임상정보 및 기상정보 - 양봉농가의 작업정보, 질병유무, 약제사용, 방제작업 등 ㅇ 데이터 취득 방식 - 직접 수집
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

ㅇ 노지

관리번호	노지-01
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	저탄소 벼재배 최적화된 자동관수 제어 시스템 개발
1. 개념
ㅇ 탄소중립 실현을 위한 식량작물 저탄소 재배 기술 개발
2. 필요성
ㅇ 논농사 과정에서 발생하는 온실가스가 전체 농업분야 배출량의 약 30%를 차지 ㅇ 논에 물이 채워져 있으면 내부 미생물로 인해 용존산소가 소모돼 온실가스 중 하나인 메탄이 발생 ㅇ 담수 논토양 유기물(그루터기) 분해로 인한 온실가스(CO2, N2O, CH4) 발생 증가에 따른 저감재배 실용화 기술 개발
3. 연구목표
ㅇ 저탄소 벼 재배를 위한 관수제어(최적포장용수량) 시스템 개발
4. 연구내용
ㅇ 탄소저감 벼재배에 최적화된 관수제어 시스템 개발 - 토성에 대한 데이터 수집 및 생성 - 토양수분 센서를 활용한 토양 수분환경 데이터 수집 및 생성 - 벼의 포장용수량 데이터를 기반 최적용수(수분퍼텐셜 0~0.5MPa) 기준 산정 - 설정된 기준에 따라 자동관수제어 시스템 개발
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취급 대상 - 토양수분환경데이터 - 포장용수량 데이터 - 최적용수 기준 데이터 ㅇ 데이터 취급 방식 - 직접 수집 - 공공Data(포장용수량 데이터)
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	노지-02
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	노지 사과농장의 토양데이터 기반 관수□관비 최적화 모형 개발
1. 개념
ㅇ 기후 및 토양 데이터를 활용한 사과농장의 관수□관비 최적화 모형 개발
2. 필요성
ㅇ 기후변화로 인한 기상환경 예측이 어려워져 농장의 환경에 따른 관수□관비 최적화 기술의 필요성이 증대 ㅇ 전북의 주요 작물 중 하나인 사과에 대한 관수□관비 최적화 기술 보급을 통해 전북 사과농가의 수익성 향상에 기여
3. 연구목표
ㅇ 전북 소재 사과농장의 토양 데이터 및 기상환경 데이터 측정 및 수집 ㅇ 토양 데이터 및 기상환경 데이터를 활요한 전북 사과농장의 최적화된 관수□관비 제어를 위한 모형 개발(시스템 개념 설계)
4. 연구내용
ㅇ 토양 계측 및 기상환경 데이터 실시간 모니터링 시스템 구축 - 전북 소재 사과농장(5개소 이상) 대상 토양 측정 센서 설치 - 사과농장 최적 관수, 관비를 위한 토양정보의 실시간 측정 - 토양 데이터 생성, 수집 및 DB 구축 ㅇ 사과농장의 관수□관비제어 시스템 개념설계 - 생성 또는 수집된 토양 및 기후 데이터에 대응되는 관수□관비 용량 기준 설정 - 사과농장에 적용할 수 있는 자동 관수□관비 최적화 모형 개발(또는 제어 시스템 개념설계)
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 토양환경 데이터 - 환경정보(외부환경정보(온도, 습도, 광질, 광도, 등) - 관수□관비 데이터 ㅇ 데이터 취득 방식 - 직접 취득 - 공공 Data셋 활용
6. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )

관리번호	노지-03
총괄과제명	빅데이터기반 스마트팜 SW융합 서비스 플랫폼 구축
세부과제명	전북 지역 특정 노지작물 주요 병해충 모니터링 및 예찰 진단 모형 개발
1. 개념
ㅇ 전북 지역 특정 노지작물에 대한 주요 병해충 모니터링 및 예측 모형 개발
2. 필요성
ㅇ ICT 융복합 기술을 활용한 과학 영농을 통해 노지 작물의 품질 및 생산성 향상 ㅇ 효과적인 병해충 방제를 통해 작물 피해를 최소화하고, 농산물의 안정적인 생산에 기여
3. 연구목표
ㅇ 전북 지역의 특정 노지 작물에 대한 재배 현황 분석 ㅇ 특정 작물에 대한 주요 병해충 모니터링 시스템 구축 및 관련 데이터 수집, 측정 및 생성 ㅇ 수집, 측정 및 생성된 데이터를 활용하여 병해충 예측 모형 개발
4. 연구내용
ㅇ 노지 작물에 대한 전북 지역 재배 현황 분석 - 전북 지역에서 재배되는 대표적인 노지 작물 중 하나를 선정 * 사업기간 중 주요 병해충 전체 생성과정을 실시간 모니터할 수 있는 노지작물 선정 - 선정된 작물에 대한 전북 지역 재배 현황 분석 ㅇ 지정된 작물에 대한 병충해 데이터 수집 - 선정한 작물에 대한 병해충 데이터 수집(정부기관 제공 데이터 등) - 5개소 이상의 노지 농장에 센서, 영상장비 등을 설치하여 병해충을 실시간 모니터링 - 선정한 작물의 병충해 관련 데이터 측정, 생성 - 수집된 데이터와 측정/생성한 데이터를 통합한 지정된 작물에 대한 병충해 DB 구축 ㅇ 수집, 생성된 데이터를 활용하여 지정된 작물에 대한 병해충 예찰 진단 모형 개발
5. 데이터 취득 대상 및 방식
ㅇ 데이터 취득 대상 - 식물 이미지 데이터 ㅇ 데이터 취득 방식 - 직접 수집
5. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 12개월 / 1년(사업화 1년), ㅇ 수행기관 : 중소SW기업
기술분류	대분류(정보/통신) - 중분류(소프트웨어) - 소분류(S/W 솔루션)
연구유형	기초연구 ( ), 응용연구 ( ), 개발연구 ( O ), 사업화 ( O )